Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «30» августа 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | - | К зданию примыкает сельская пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом. | ДУ | - | Ремонт текущий |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | - | Пешеходные пути движения асфальтированные, не затрудняют доступ МГН и людей, использующих кресло-коляски к зданию. | ДУ | - | Ремонт текущий |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | ДП-К |  | Ремонт капитальный. |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | ДП-К, ОДА | Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов. | Ремонт капитальный. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптировано для всех групп МГН. | ДУ | Обеспечить доступность всех групп МГН. | Ремонт капитальный. |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Путь (пути) движения к зданию на территории.  Автостоянка и парковка | ДУ  ВНД | -  - | -  - | Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.  Ремонт капитальный.  Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей»  Ремонт капитальный. |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» .

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от 30» августа 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Ступеньки(наружная) | есть | - | - | Адаптирована частично, покрытие плитка, при дожде, особенно в мороз, превращается в скользкое покрытие. | ДУ | Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия.Установить двусторонние поручни. | Ремонт капитальный. |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | Установить пандус с двусторонними поручнями | Ремонт капитальный. |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | Адаптирована частично, покрытие плитка, при дожде, особенно в мороз, превращается в скользкое покрытие. | ДУ | Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. | Ремонт капитальный. |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | - | Одностворчатая дверь 2,4м, проход 0,76м | ДУ | Обеспечить доступность всех групп МГН | Ремонт капитальный. |
| 2.5 | Тамбур | есть | - |  | - | ДУ | Обеспечить доступность всех групп МГН | Ремонт капитальный. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех групп МГН. | ДУ | Обеспечить доступность всех групп МГН. | Ремонт капитальный. |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Ступеньки(наружная)  Пандус (наружный)  Входная площадка (перед дверью)  Дверь (входная) | ДУ  ДУ  ДУ  ДУ | -  -  -  - |  | Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»  Ремонт капитальный.  Произвести монтаж пандуса по ГОСТР 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.  Ремонт капитальный.  Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001  Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»  Ремонт капитальный.  Монтировать дополнительную дверь для доступа инвалидов на кресло колясках.  СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»  Ремонт капитальный. |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы–СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» *.*

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «30» августа 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | - | Зона ожидания адаптирована для всех групп МГН | ДП-В | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | - | Доступна частично, поручни выполнены не по ГОСТу. Отсутствует подъенмник. | ДЧ-И | Адаптировать поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.Установить подъемник | Ремонт капитальный. |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Монтаж пандуса не возможен. | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - |  | - | - | - | - |
| 3.5 | Двери | есть | - | - | Не адаптированы | ДУ | Нанести тактильные средства, разместить визуальные средства и установить акустические средства | Ремонт текущий |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | Не адаптированы | ДУ | Установить пандусы. Нанести тактильные средства, разместить визуальные средства и установить акустические средства | Ремонт капитальный |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптировано для всех групп МГН. | ДУ | Обеспечить доступность всех групп МГН. | Ремонт капитальный. |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Лестница (внутри здания)  Двери  Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | ДЧ-И  ДУ  ДУ | -  -  - |  | Адаптировать для всех групп МГН  Адаптировать для всех групп МГН  Адаптировать для всех групп МГН |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо адаптировать для всех групп МГН«СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «30» августа 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - |  | Не адаптирована для всех групп МГН | ДУ | Адаптировать для всех гшрупп МГН | Ремонт капитальный. |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | - | - |  | ДУ | Адаптировать для всех гшрупп МГН - | Ремонт капитальный. |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабинет индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптирована для всех групп МГН - | ДУ | Адаптировать для всех гшрупп МГН - | Ремонт капитальный. |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Кабинетная форма обслуживания  Зальная форма обслуживания | ДУ  ДУ | - |  | Капитальный ремонт  Капитальный ремонт |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступ в кабинеты и залы инвалидов всех групп,в том числе на кресло колясках –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» *.*

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «30» августа 2023г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | *нет* | - | - | - | - | - | - |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| - | - | - | - | - |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «30» августа 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | *нет* | - | - | - | - | - | - |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| - | - | - | - | - |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «30» августа 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - |  | - Не адаптирована для МГН – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни. | ДУ | Адаптировать для всех групп инвалидов. | Ремонт капитальный. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | - | - | - Не адаптирована для МГН – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни. | ДУ - | Адаптировать для всех групп инвалидов.- |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | - | Не адаптировано для всех групп МГН.- | ДУ | Адаптировать для всех групп инвалидов.-- | - Ремонт капитальный.- |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех групп МГН.- | ДУ | Обеспечить доступность всех групп МГН. | Ремонт капитальный. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Туалетная комната  Душевая/ ванная комната  Бытовая комната (гардеробная) | ДУ  ДУ  ДУ | - |  | Расширить входную дверь адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях.  Ремонт капитальный  . Расширить входную дверь адаптировать душевую комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях.  Ремонт капитальный  Ремонт капитальный |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать туалетную комнату, душевую и бытовую комнаты для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» *.*

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «30» августа 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | Не адаптированы для МГН. | ВНД | Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов, в том числе по зрению. | Ремонт текущий |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Не адаптированы для МГН. | ВНД | Установить акустические средства, значимые для инвалидов по зрению. | Ремонт текущий |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Не адаптированы для МГН. | ВНД | Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению. | Ремонт текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптировано для всех групп МГН. | ВНД | Обеспечить значимость для всех групп МГН. | Ремонт текущий |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Визуальные средства  Акустические средства  Тактильные средства | ВНД  ВНД  ВНД | -  -  - | - | Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению.  ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов.  Ремонт текущий.  Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху.  ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.  Ремонт текущий.  Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению.  ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.  Ремонт текущий. |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств–СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».